		                                             ** السمارت والتكنوسات **      

                 كيف نقوم بوضع ارقام الشيفرى من الرموت الى الرسيفر ألسمارت والتكنوسات  
                                  الخطوه الاولى 
نكبس من الرموت على كبسة MENU )  )   تظهر على شاشة التلفزيون لوحه  ( القائمه الرئيسيه ) .

                             الخطوه الثانيه 
نختار منها خانة ( معلومات التشفير ) نكبس  OK  من الرموت.

                            الخطوه الثالثه 
تظهر لوحة  ( معلومات التشفير )  .

                             الخطوه الرابعه 
نختار منها  (Edit keys   )  نكبس من الرموت OK  .

                          الخطوه الخامسه   
تظهر لوحه ( Edit keys  )

                   ( V.. CCESS )

                   ( C.CA)

                      الخطوه السادسه       
نختار من القائمه ( V..CCESS )   او  ( C.CA )  ونقوم بكبس  OK من الرموت.

تظهر معنا هذه الوحه _

             شكل رقم (1)
 V..CCESS
  PPID             INDEX                               KEY         
                       الخطوه السابعه     
بعد ظهور الوحه السابقه  شكل (1) نقوم بكبس ( OK)  من الرموت  تظهر لوحه من (0  ) الى  ( 9 )

ومن  ( A) الى ( F )  في هذا الشكل- -->
-->هذه هي 
الوحه التي

يتم بها تغتر الشيفرى
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                         الخطوه الثامنه    
نبدأ بكبس زر (VOL ) على اليمين  

او على اليسا ر اي كبسة الصوت

سوف يبدأ تحريك الارقام من صفر الى تسعه ونكبس ( OK) من الرموت على الرقم الذي نريده .

                             الخطوه التاسعه
أما بلنسبه الى الاحرف نبدأ بكبس زر( CH ) اي كبسة القنوات   -->
               الموجود أعلى او اسفل  من الرمود على الحرف الذي نريده

وسوف يبدأ تحريك الاحرف 

ملاحظه هامه –
كل ما نضع حرف او رقم نكبس (OK ) من الرمود حتى نعبئ ارقام و احرف الشيفرى 

                       الخطوه العاشره   
عندما نعبئت احرف وارقام الشيفرى اي ننتهي من الشيفرى 

نرجع الى كبسة ( MENU  ) الموجوده على الرموت

نقوم بكبس (    MENU) ستة مرات 

وفي بعض الاجهزه نقوم باغلا ق الجهاز من الرموت بلكبسه الحمراء الموجوده في الرمود  بعد كبسة (MENU) ستة مرات

                                   مثال قبل وضع الشيفرى   شكل (2)
PPID
  INDEX                                     KEY                    
                        مثال بعد وضع الشيفرى

PPID
  INDEX                             KEY
007C00
 0C                 04  BB  48  67  32  40  21  B7
007C00
 0B                 98  09  7D  7A  AA  17  51  9E
                            المرحله قبل الاخيره             
بعد كبسة (MENU) ستة مرات تظهر هذه الوحه

V..CCESS

  PPID             INDEX                         KEY       

007C00
 0C                 04  BB  48  67  32  40  21  B7

007C00
 0B                 98  09  7D  7A  AA  17  51  9E

007800
 00               04  BB  48  88  32  30  21  A7

007800
 0A                 18  09  7D  7A  CC  17  51  9E

  المرحله الاخيره               قم بأغلاق الجهاز من الرموت ثم قم بشغيل الجهاز من الرموت(بالكبسه الحمراء) 
مع تحيات محمد عسلي 


	


