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كيبل التوالي المتقاطع
 وطريقة توصيل الريسيفر مع الكمبيوتر 
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شرح عن كيبل التوالي المتقاطع
كيبل التوالي المتقاطع Null Modem Cable وفيه تتصل السن رقم 2 لأحد اطراف الكيبل مع السن رقم 3 من اسنان الطرف الاخر من الكيبل والسن رقم 3 لأحد اطراف الكيبل مع السن رقم 2 من اسنان الطرف الاخر والسن رقم 5 لأحد اطراف الكيبل مع السن رقم 5 من اسنان الطرف الاخر  0 

  مع مراعاة ان راس الكيبل التي تتصل بالكمبيوتر دائما ( أنثى ) اما ناحية الجهاز فقد تكون أنثى (وهو الغالب في معظم الاجهزة ) ؤأذكر ( مثل موديلات هيوماكس القديمة )  ولذلك يجب الاحتفاظ برأس مواءمة منفصلة للتحويل من انثى الى ذكر او العكس حسب الحالة    0  

  كيبل التوالي المتقاطع موجود لدى محلات بيع اجهزة الاستقبال وكذلك محلات بيع اجهزة الكمبيوتر
 
