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( الجزء الأول ) 
الأدوات اللازمة
  يجب أن يكون لديك التجهيزات التالية : جهاز ريسفر رقمي يحمل فتحتي PCMCI على الأقل ، ويحتوي على فتحة من الخلف COM PORT طبق قطره متر على الأقل يوجد عليه رأس موجه ب 7 درجات غرب خط الاستواء ،،،، كيبل SMART CABL أو LINK CABL بطاقة PCMCI ETHERNET 10/100 جهاز كمبيوتر . متصفح اكسبلورر . اشتراك في MSN أو AOL يجب أن   

( الجزء الثاني ) 
أما كيفية التوصيل

  أولا : برمج الرأس على الطبق على 7 درجات غرب خط الاستواء . ( إذا لم يكن لديك خبره في ذلك اتصل بالمهندس الذي ركب لك الدش ) . ثانيا : ابحث عن قناة : INTERNET DATA إذا لم تجدها يجب عليك أن تكتب التردد الخاص بها ، إذا كنت في السعودية فالتردد هو : 1002-1202 وإذا كنت في دولة أخرى فأكتب اسم دولتك في الردود وسأرسل لك مباشرة تردد القناة في دولتك التي أنت فيها . ( ملاحظة : أنصح جميع المستخدمين بكتابة التردد يدويا وعدم الاقتناع بالبحث الاتوماتيكي لأسباب سأطرحها لاحقا ) ثالثا : يجب أن يكون في جهاز الريسفر لديك فتحة لمسار كرت PCMCI أحصل على كرت PCMCI ويفضل أن يكون من 3COM مودم أو ETHERNET CARD كلاهما ينفع لكن يجب أن يكون في الكرت فتحة RG11 . رابعا : أدخل هذه البطاقة بفتحة الريسفر السريعة ( ايردتو ) ( ملاحظة هي نفس الفتحة التي تعمل عليها كروت ART AND SHOWTAIME ) . خامسا : شغل قناة الانترنت بالتردد الذي ذكرته تماما . سادسا : أحضر وصلة هاتف لها رأسين RG11 اشبك الأول بالمودم في جهازك ، واشبك الرأس الثاني في الكرت PCMCI . ملاحظة مهمة : يجب أن تكون الفارة في جهازك PS2 وليست SEREAL . سابعا : يوجد لديك فتحة SEREAL في الجهاز ، اذهب إلى خصائص المذربورد واجعل تلك الفتحة تحمل COM1 ، وانقل المودم إلى منفذ آخر إذا كان يحمل نفس المنفذ . ثامنا : أحضر LINK CABL واربطه بجهاز الكمبيوتر ( وهو مطفأ ) واجعل رأسه الثاني في فتحة COM الموجودة خلف الريسفر . ملاحظة مهمة قبل التشغيل ( يجب أن يكون الويندوز لديك هو ويندوز ان تي أو ويندوز 98 الاصدار الثاني ، ويجب أن يكون لديك اكسبلورر 5 و اشتراك في MSN OR AOL . 

( الجزء الثالث  ) 

  الحلقة الأولى تجهيز الكمبيوتر ، والحلقة الثانية تجهيز الريسفر . الحلقة الأولى : تجهيز الكمبيوتر : أولا إضغط على زر ( جوار شبكة الاتصال بالزر الأيمن ) ثم اختر خصائص ثم اذهب الى بروتوكول TCP/IP الملحق بكرت الشبكة لديك واختر خصائص ثم تأكد من الأمور التالية : عنوان الجهاز في الوضع ( تلقائي ) ( DISABLE ) ولا يحمل أي رقم .... في خانة ( عبارة ) أضف العبارات التالية : ( 192.168.168.100 ) و ( 192.168.100.1 ) .. ثم اضغط موافق . اذا كان لديك الاصدار الثاني من ويندوز 98 فاحذف بروتوكول مشاركة الانترنت إذا كان موجودا ( ضع عليه مؤشر الفارة ثم اختر إزالة ) اختر بعد ذلك إضافة > بروتوكول > مايكروسوفت > عميل ومضاهاة ATM LAN سيطلب منك بعد ذلك قرص ويندوز أدخل القرص ثم أعد التشغيل . بعد إعادة التشغيل إفتح اكسبلورر 5 واختر أدوات > خيارات انترنت > عام > إعدادات > أبدا > موافق . ثم اذهب إلى صفحة البداية واجعلها : http://www.msn.com/ ( لاحظ وجود : HTTP ) ثم تطبيق ثم موافق . اتصل الآن بالانترنت عن طريق اشتراكك العادي عن طريق خط المودم وانتظر حتى يفتح صفحة MSN كاملة بجميع عناصرها . وتاكد أنها الصفحة الحديثة بالضغط على مفتاح F5 .... اقطع الاتصال بالانترنت واترك الصفحة مفتوحة . اذهب إلى إدارة الأجهزة في لوحة التحكم وتأكد أن كرت الشبكة 10/100 لا يتعارض مع أيه أجهزة أخرى . يجب أن تكون الفارة لديك على مخرج PS2 وليس SEREAL . أحضر كيبل UTB واشبكه بكرت الشبكة بالكمبيوتر ، وأحضر LINK CABEL واشبك رأسه الأول في مخرج SEREAL الموجود في الجهاز لديك . اذهب إلى اكسبلورر مرة أخرى واختر أدوات > خيارات انترنت > اتصالات > أزل الملقم الوكيل > إعدادات LAN ثم اختر ( الاتصال عن طريق شبكة LAN ) > تطبيق > موافق > موافق . لقد انتهيت الآن من إعداد الكمبيوتر بقي إعداد الريسفر . الحلقة الثانية : إعداد الريسفر : أولا يا شباب هناك بعض الأجهزة لا تعمل بهذه الخاصية ، لذلك يجب أن تتأكد من التاجر الذي اشتريت منه هذا الدش ، لكنني أقول لكم أنني جربته على جهاز نوكيا 9800 فعمل بكل طلاقة وسلاسة ، وكذلك على جهاز تكنوسات . 
أولا : يفترض أن تكون قد برمجت القناة وفق ما ذكرنا في الأجزاء السابقة ، وهي جاهزة لديك الآن ،، أليس كذلك . احضر كرت شبكة PCMCI وأدخله في فتحة أريدتو الموجوده في الجهاز واشبك بها كيبل UTB القادم من جهاز الكمبيوتر . اشبك الرأس الثاني من كيبل LINK في القتحة الموجودة في جهاز الريسفر من الخلف . ( يجب أن يكون الكمبيوتر مستمرا في التشغيل لكن أطفيء جميع البرامج عدا صفحة MSN التي سبق فتحها ) وتأكد أن برنامج الفيروسات وشاشة التوقف بوضع ( معطل ) الآن شغل الريسفر واذهب إلى قناة INTERNET DATA 

انتظر لمدة عشر دقائق تقريبا سيظهر لك برنامج التشغيل اتبع الخطوات التالية : اختر INBUT واختر OK ثم OK . إذهب إلى UOTBUT واختر من القائمة PCMCI ثم OK اختر SEARCH وانتظر حتى ترى MSN أو MICROSOFT NETWORK ثم اضغط عليها ثم اختر OK ثم اختر ALL ثم OK انتظر بعدها لمدة دقيقتين تقريبا ثم اذهب إلى الكمبيوتر واضغط أي رابطة على الصفحة وستجد أن الأنترنت تعمل لديك على أفضل ما يرام ( بدون هاتف ) . ملاحظة : ( ستصلك الانترنت بدون صوت إذا أردت وصول الصوت على الكمبيوتر فتحتاج توصيلة من الريسفر إلى كرت الصوت بالجهاز وهي تباع لدى محلات الصوتيات وأجهزة المساجد ، على شرط أن يكون كرت الصوت لديك 128 بت ) . إذا كان الريسفر لديك لا يوجد به برنامج اتصال بالانترنت فيمكنك انزال البرنامج الجديد حسب نوع جهازك من الموقع التالي : http://quassi.virtualave.net/ipdvb2000.html 

هذه جميع الاجزاء عن كيفيه التوصيل الانترنت بقمر نايل سات . وهي منقوله من مندتدى الحسام للفائدة http://www.alhusam.com/ 

واتمنى لكم التوفيق.......



