	


توب فيلد - TOPFIELD


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- الوقوف على امر STB 
3- ادخال رقم 121 
4- سوف تظهر لنا شاشة تحرير الكود edit code ومنها نختار نظام التشفير المطلوب التعامل معه ونضغط OK 
5- تظهر لنا لوحة ادخال المفاتيح ونقوم باختيار رقم البروفيدر (معرف الخدمة) المطلوب التعامل معه ونضغط OK 
6- نقوم بتغيير رقم الاندكس المكون من رقمين او رقم وحرف وننتقل بعده الى الكود المكون من 16 رقم وحرف 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
الكاون ( الباتشات الحديثة )

1- الضغط على المفتاح الاصفر مره واحده والازرق مرة واحدة ثم الاخضر مرة واحدة. 
2- الضغط على زرار القائمة الرئيسية MENU 
3- تظهر على الفور لوحة قائمة التشفير 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
الكاون ( الباتشات القديمة )

1- الضغط على المفتاح الاصفر مرتان والازرق مرتان ثم الاخضر مرتان ثم الاحمر مرتان. 
2- الضغط على زرار القائمة الرئيسية MENU 
3- تظهر على الفور لوحة قائمة التشفير 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
عائلة الاسترا والام تيك

1- الضغط على القائمة MENU 
2- الوقوف على امر تركيب Installation 
3- الوقوف على امر STB 
4- ادخال رقم 1234 
5- يظهر جدول انظمة الشفرات - نختار النظام المطلوب - نضغط OK 
6- تظهرلنا قائمة المفاتيح ومنها نختار الباقة المطلوب تعديل مفتاحها من خلال رقم البروفايدر الخاص بها ثم نضغط على OK 
7- تظهر لنا لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال كود الشفرة او تعديله 



--------------------------------------------------------------------------------

- 
نيوشن بوكس

1- الضغط على القائمة MENU 
2- ادخال رقم 1234 
3- يظهر جدول انظمة الشفرات - نختار النظام المطلوب - نضغط OK 
4- تظهر لنا لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال كود الشفرة او تعديله 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
سترونج 3680


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- الوقوف على امر Innformation system 
3- ادخال رقم 7799 او 8282 او 9696 
4- يظهر لنا قائمة انظمة التشفير



--------------------------------------------------------------------------------



- 
سترونج 4630 و 4800

1- الوقوف على اى قناة مشفرة 
2- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
3- ادخال رقم 8282 ثم الضغط OK 
4- يظهر لنا قائمة انظمة التشفير - نختار النظام المطلوب - ثم OK 
5- تظهر لوحة مفاتيح كتابة الشفرة 
6- بعد الانتهاء يتم الضغط على EXIT مع حفظ المفاتيح 
7- ادخال رقم المرور 6969 مرتين حتىتظهر القنوات للمشاهدة
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [
SIZE=5]اريون[/SIZE
]

1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- اختيار قائمة الالعاب GAMES 
3-ادخال الرقم 19370 ثم اضغط OK 
4- تظهر شاشة ادخال رقم السرى ونكتب 0000 ، اربعة اصفار 
5- نقف على السطر الثالث فى هذه القائمة سوف تظهر لنا انظمة التشفير



--------------------------------------------------------------------------------



-
فورتك 9800


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- الوقوف على امر common innterface 
3- ادخال الرقم 9244 ثم الضغط 9244 ثم OK 
4- تظهر قائمة انظمة التشفير



--------------------------------------------------------------------------------



-
ديسكفرى

1- الوقوف على القناة المراد فك شفرتها 
2- نضغط علىالزر الازرق ثلاث مرات 
3- تظهر قائمة تحرير اكواد التشفير نختار النظام المطلوب ثم OK 
4- نضغط على الزر الاحمر تظهر لوحة المفاتيح وبعد انتهاء التعديل الاكواد نضغط على الزر الاحمر مره اخرى ثم EXIT للحفظ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
ميوتك 8800


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- ادخال رقم 7139 تظهر قائمة التشفير كالتالى : 
الاحمر فياكسيس - الاصفر ايردتو - الاخضر السيكا - الازرق النيجرافيجين 
3- نقوم باختيار النظام المطلوب التعامل معه ثم نضغط OK 
4- تظهر لوحة كتابة الشفرة وبعد الانتهاء نضغط OK للحفظ 



--------------------------------------------------------------------------------



-
ترومان 7000[/center]


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- الوقوف على امر common interface 
3- اختيار امر عدم ادخال الكارت nonnenuserted card ثم OK 
4- اختيار لوحة المفاتيح Keyboard ثم OK 
5- تظهر لوحة المفاتيح ونختار نظام التشفير كالتالى 
الاصفر للفياكسيس -الازرق للسيكا - الاحمر الايردتو - الابيض النيجرافيجين 
6- بعد تحديد نظام التشفير المطلوب نضغط الزر الاخضرحتى تظهر لوحة تغيير المفاتيح 
7- بعد الانتهاء نضغط OK للحفظ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
فورتيك ستار لايف تايم



1-الدخول على قائمة تحرير القنوات Channel Edit 
2- نختار قائمة Edit Code ثم نضغط OK 
3- تظهر قائمة فرعية فى الركن الايسر العلوى من الشاشة تطلب منا ادخالا رقم سرى وهو 1010 
4- ندخل على جدول انظمة التشفير فى المربع الايمن على الشاشة ونختار نظام التشفيرالمطلوب 
5- ننتقل الى قائمة تحرير البيانات ونختار منها رقم البروفايدر الخاصة بالباقة المطلوب تعديل شفرتها ونقوم بادخال المفتاح الجديد بالريموت كنترول مع ملاحظة ان الاارقام يتم ادخالها باستخدام ازرار الارقام من 0 الى 9 اما الحروف يتم ادخالها من خلال مفاتيح اخرى كالتالى :

SAT - A 
info - B 
radio - C 
pause - D 
audio - E 
guide - F

6- وبعد الانتهاء من تعديل المفاتيح نضغط OK للحفظ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- كامكس 777 - CI 

1- الضغط على زر القائمة الرئيسية 
2- الوقوف على امر STB setting 
3- ادخال رقم 1234 - OK 
4- تظهر قائمة انظمة التشفير ونختار النظام المطلوب التعامل معه ثم نضغط OK 
5- تظهر لوحة المفاتيح الجديدة مع ملاحظة ان الارقام يتم تغييرها من خلال ازرار الريموت كونترول اما الحروف فيتم ادخالها من اللوحة الظاهرية للشاشة ويتم الانتقال من حرف الى اخر من خلال الاسهم الافقية وعند الوصول الى الحرف المطلوب نضغط OK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- سمارت M1

1- الضغط على زر القائمة الرئيسية 
2- اختيار امر تركيب Installaion 
3- نختار امر التحكم الابوى Parenntal Control نضغط OK 
4- تظهر شاشة ادخال الرقم السرى 
5- نضغط على زر معلومات Info ثم زر الدليل guide ثم نقوم بادخال الرقم 5400 ثم زر القائمة الرئيسية 
6- سوف نعود الى قائمة التركيب مره اخرى Installaion نجد فى نهايتها امر تحرير الاكواد Edit code 
7- بالدخول نجد انواع التشفير

V- فياكسيس 
S- سكا ميديا جارد 
N- نجرافيجين 
K- كوناكس

8- نختار النظام المطلوب ونضغط OK 
9- تظهر لوحة المفاتيج ومنها نقوم بتعديل الاكواد من خلال اختيار البروفايدر الخاص بالباقة وننتقل منها الى الاندكس عن طريق السهم الافقى ثم الى الكود المكون من 16 رقم وحرف ويتم ادخال الارقام من خلال الريموت اما الحروف يتم اختيارها من لوحة المفاتيح ونقف على الحرف ونضغط OK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- [center]ستاربورت T9500


1- الضغط على القائمة الرئيسية 
2- الوقوف على امر ضبط اللغة Language setting ثم نضغط OK 
3- فى قائمة ظبط اللغة ندخل رقم 9999 ثم نضغط على زر OK 
4- تظهر شاشة انظمة التشفير نختار النظام المطلوب نضغط OK 
6- نقوم بتغيير الكود وبعد ذلك نضغط على زر القائمة الرئيسية ثم خروج Exit للحفظ



--------------------------------------------------------------------------------



- 
ستار سات SRX 550 D Plus

1- الضغط على القائمة الرئيسية 
2- اختيار امر تركيب Installaion 
3- اختيار امر ادخال الكود Input Code 
4- ادخال المفتاح كاملا بحيث تشمل رقم البروفايدر والاندكس والكود ثم اختيار امر ادخال Enter



--------------------------------------------------------------------------------





- 
ستار سات 3100 - 3500 - 650

1- الوقوف على القناة المشفرة 
2- الضغط على مفتاح Pause 
3- تظهر شاشة انظمة اللتشفير نختار منها النظام المطلوب ثم نضغط OK 
4- تظهر لوجة المفاتيح ومن خلالها يتم التعديل

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
بى سات 5400 الذهبى


1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU 
2- الوقوف على امر common interface ثم الضغط OK 
3- اختيار امر عدم ادخال الكارت noneunserted card ثم OK 
4- اختيار لوحة المفاتيح KeyBoard ثم OK 
5- تظهر لوحة اللمفاتيح ونختار منها نظام التشفير المطلوب التعامل معه كالتالى

الاصفر للفياكسيس - الازرق للسيكا - الاحمر الايردتو - الابيض النيجرافيجين

6- بعد تحديد نظام التشفير المطلوب نضغط على الزر الاخضر حتى تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال المفتاح الجديد او تعديله وبعد الانتهاء نضغط OK للحفظ



--------------------------------------------------------------------------------



-
كيوماكس


1- الوقوف على القناة المشفرة المطلوب فتحها 
2- الضغط على زر خروج exit 
3- تظهر لنا شاشة انظمة التشفير ومن خلالها نقوم باختيار النظام المطلوب التعامل معه ونضغط OK 
4- نقوم بتعديل المفاتيح وبعد ذلك نضغط OK للحفظ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
تكنو سات

1- الوقوف على القناة المطلوب فتح شفرتها 
2- ادخال رقم 9911 سوف تظهر قائمة انظمة التشفير ونختار النظام المطلوب تعديل مفاتيحه ثم OK 
3- تظهر لوحة المفاتيح ونقوم بالتعديل



--------------------------------------------------------------------------------



- 
تيك فيو 




1- الضغط على الزر الاحمر اربع مرات متتالية ، تظهر قائمة انظمة التشفير ومن خلالها يتم اختيار النظام المطلوب تعديل شفرته ثم OK وهكذا .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
..-
ام فيجين

1- الدخول الى القائمة الرئيسية 
2- اختيار قائمة التحكم الابوى Parent Lock 
3- نختار السطر السادس smart card 
4- نختار السطر الرابع مدير المفاتيح Keu manager 
5- تظهر شاشة تحرير المفاتيح edit key ومنها نختار نظام التشفير

الاول - ايردتو الثانى - فياكسيس 
الثالث - سيكا الرابع - نيجرافجين 
الخامس - كوناكس

بعد تحديد النظام المطلوب نضغط OK 
6- نختار الباقة المطلوب تعديل مفاتيحها ، نضغط OK 
7- تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بالتعديل ونضغط OK للحفظ
----------------------------------------------------------------------------------




- 
ترومان 2000

1- الدخول الى القائمة الرئيسية 
2- اختيار امر تفضيلات Prefrence 
3- اختيار امر ضبط اللغة language setting 
4- ادخال الرقم 9999 تظهر شاشة انظمة التشفير ، نختار النظام ثم OK 
5- تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال المفاتيح الجديدة
--------------------------------------------------------------------------------------------


- 
ترومان ماجيك بوكس

1- الدخول الى القائمة الرئيسية 
2- اختيار امر تفضيلات Prefrence 
3- اختيار امر اعدادات النظام system setting 
4- ادخال رقم 2003 ثم نضغط OKتظهر قائمة انظمة التشفير 
- الاحمر : ايردتو 
- الاخضر : سيطا 
- الاصفر : فباكسيس 
- الازرق : نيجرافيجين

5- نختار نظام التشفير المطلوب التعامل معه ونضغط على زر OK 
6- تظهر لوحة المفاتيح وهنا نضغط السهم الايمن فى الريموت تظهر قائمة جديدة 
- الزر الاحمر : لاضافة بروفيدر جديد 
- الزر الاخضر : لتعديل مفتاح موجود بالفعل 
- الزر الاضفر : لحفظ التعديلات 
- الزر الازرق : لاعادة الوضع الى ماهو عليه قبل التعديل
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 
سيتيزين و ستارفيجين

1- الدخول الى القائمة الرئيسية 
2- الوقوف على امر system setting 
3- الضغط على زر Info 
4- ادخال رقم 9876 تظهر قائمة انظمة التشفير ومن خلالها يمكن اختيار النظام المطلوب تعديل مفاتيحه
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


كامكس 777 
fta


الوقوف على القائمة الرئيسية والنزول الى اعدادات المستخدم ثم اختيار اعداد النظام 
2- ثم الوقوف على اللغة والضغط 8989 
3- ستجد القائمة زادت بندا بأسفل وهو key editor بعدها تضغط على الزر الاحمر 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
هيومانس 2003

الخطوات مشابهة لجهاز بى سات 5400 وهى :

1- الوقوف على القناة المراد فك تشفيرها. 
2- الضغط على مفتاح القائمة ،واختيار Common interface 
3- اختيار عدم وجود كارت No Inserted card 
4- اختيار لوحة المفاتيح KeyBoard 
5- اختيار نظام التشفير 

المفتاح الاصفر : فياكسيس 
المفتاح الاحمر: ايردتو 
المفتاح الازرق: السيكا 
المفتاح الابيض: نيجرافيجين

6- ثم ادخال كود الباقة 



--------------------------------------------------------------------------------



- 
اريون ودايو DSD-9270

1- الضغط على مفتاح MENU واختيار السطر الاخير GAME 
2- اختيار اسطر الثالث EDIT KEY 
3- ادخال رقم المرور 
4- اختيار نظام التشفير ثم الضغط OK 
5- بعد الانتهاء اضغط Exit من الريموت

ملاحظة : عند فصل الجهاز من التيار الكهربائى نهائيا واعادة تشغيله يتم الضغط Menu وادخال الرقم 19370 اما الرقم الاخر هو 2486
__________________
كل عام وانتم بخير 
رمضان كريم


